<html><head><meta name="color-scheme" content="light dark"></head><body><pre style="word-wrap: break-word; white-space: pre-wrap;">\chapter{Einleitung}
\label{chaper:introduction}

In diesem Kapitel wird zunächst der Multi-Display-Arbeitsplatz zur Bildauswertung und deren Komponenten vorgestellt. Im Kapitel \ref{chapter:design} wird das Design der neuen interaktiven Features dargestellt. Insbesondere wird in dieser Ausarbeitung das Laden und Speichern von Auswertungsergebnissen aus Coalition Shared Data behandelt. Kapitel \ref{chapter:implemetation} befasst sich mit der Implementation der einzelnen Komponenten. Zuletzt wird die Code Qualität in Kapittel \ref{chapter:testing} betrachtet und in Kapitel \ref{chapter:conclusion} einen Ausblick gegeben, welche Features in Zukunft die Interaktive Nutzung des Bildauswerteplatzes verbessern könnten.


\section{Bildauswerteplatz der Zukunft}
Der Bildauswerteplatz der Zukunft ist ein Arbeitsplatz, der einen Bildauswerter in seiner Arbeit optimal unterstützen soll. Es sollen bei der Bildauswertung alle erforderlichen Werkzeuge zur Verfügung stehen. Der Bildauswerteplatz ist mit 4 1080p Bildschirmen ausgestattet (siehe Bild \ref{figure:Auswerteplatz}). Der Mittler obere Bildschirm ist ein 3D Bildschirm und kann verwendet werden um zum Beispiel 3D Luftbildaufnahmen anzuzeigen. Der untere flach liegende Bildschirm ist ein Touch Bildschirm. Er kann zum Beispiel verwendet werden im Kartenmaterial der Umgebung anzuzeigen.

\begin{figure}
\centering
\includegraphics[width=\textwidth,height=\textheight,keepaspectratio]{ralf.jpg}
\caption{Der Bildauswerteplatz der Zukunft}
\label{figure:Auswerteplatz}
\end{figure}

\subsection{Stereo Bildauswerter}
Der Stereo Bildauswerter (SBA) ist ein Programm zur Annotation von 2D und 3D Bildern. Die Annotation umfasst klassische Einzeichnungen wie Text, Linien, Quadrate und Freihand Einzeichnungen. Der Auswerter ermöglicht außerdem das hinzufügen von Geodaten wenn diese nicht im Bild enthalten sind. Aus diesen Daten kann zum Beispiel eien Kompass, Ein Maßtab errechnet und eingezeichnet werden. Anschließend lässt sich das annotierte Bild mit den Einzeichnungen Exportieren. Insbesondere das Anzeigen von 3D Bildern gibt dem Bildauswerter einige Vorteile. So lässt sich zum Beispiel wesentlcih einfacher die Höhe eines Gebäudes erkennen. 

\subsection{Geoviewer}
Der Geoviewer ist ein Werkzeug zur Kartendarstellung. Es ermöglicht Einzeichnungen auf der Karte und auch das darstellen von zeitlichen Pfaden von zum Beispiel Fahrzeugen oder Schiffen. Hier können wichtige Informationen zur Bildauswertung angezeigt werden um eine besser Analyse der Bilder zu erzielen.

\subsection{\rec}
\rec ist eine Erkennungsassistenz die dem Bildauswerter hilft die genauen Objekte zu identifizieren. Durch Einschränkungen wie die Form, die Größe oder die Anzahl Räder kann so schneller das genaue Fahrzeug identifiziert werden.

\subsection{Weitere  Funktonen}
Zu dem oben genannten Programmen wird noch ein Webbrowser zum anzeigen weitere Informationen und Metadaten verwendet. Der Bericht des Bildauswerters wird häufig in einem Herkömmlichen Programm wie zum Beispiel Word angefertigt.

Der Bildauswerteplatz der Zukunft verfügt außerdem über 2 Kinect Kameras die oberhalb der Mittleren Bildschirme angebracht sind. Mit denen soll die Bedienung eines Arbeitsplatzes mit 3 Bildschirmen verbessert werden. Bei der herkömmlichen Bedienung mit Maus und Tastatur muss mit der Maus eine große Distanz zurückgelegt werden sobald man zwischen den Bildschirmen wechselt. Die eine Kinekt erfasst die Kopfdrehung des Betrachter und die zweite erkennt wenn der Nutzer  mit dem Finger auf einen Bildschirm zeigt. Aus diesen Daten ergeben sich neue Interaktionstechniken mit dem System (siehe \cite{Tim}

\section{Coalition Shared Data - Server}
Coalition shared Data \cite{CSD} Server ist ein Speicherort von Aufklärungsergebnissen. Der Server implementiert den STANAG 4559 Standard und dient zur Speicherung von standardisierten Daten, wie zum Beispiel Videos, Bilder, Berichte und Pfaden. Auf diese Daten kann durch verschiedene schreibende und lesende Clients zugegriffen werden. Der Zugriff Erfolg über ein Metadaten XML File, in dem alle wichtigen Informationen enthalten sind. In dem XML Dokument ist  der Download Link oder Stream auf die eigentlichen Daten angegeben. Außerdem kann man Assoziationen zwischen den Daten erstellen um Zusammenhänge zwischen den einzelnen Datensätzen besser darzustellen. 

</pre></body></html>